|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arduino** | **Module L298** | **Servo** | **SRF-05** | **Đế Pin** | **Bánh Xe 1** | **Bánh Xe 2** |
| Nguồn VCC | VCC |  |  | RED-C.TẮC |  |  |
| Nguồn GND | GND |  |  | BLACK |  |  |
| 5V |  | RED |  |  |  |  |
| GND |  | BROWN |  |  |  |  |
| 5V |  |  | VCC |  |  |  |
| GND |  |  | GND |  |  |  |
| ~5 |  |  | ECHO |  |  |  |
| ~6 |  |  | TRIG |  |  |  |
| ~9 |  | ORANGE |  |  |  |  |
| ~10 | IN-A |  |  |  |  |  |
| ~11 | IN-C |  |  |  |  |  |
| 12 | IN-D |  |  |  |  |  |
| 13 | IN-B |  |  |  |  |  |
|  | OUT-A |  |  |  | RED |  |
|  | OUT-B |  |  |  | BLACK |  |
|  | OUT-C |  |  |  |  | RED |
|  | OUT-D |  |  |  |  | BLACK |
|  | | | | | | |